ESP8266

RC522

* D8 – SDA
* D5 – SCK
* D7 - MOSI
* D6 – MISO
* D0 – RST
* D4 – led sygnalizująca połączenie z wifi
* D2 – zamek od furki
* D1 – buzzer
* A0 – czujnik zmierzchu